Belegarbeit Sicherheit und Zuverlässigkeit

Ständerbohrmaschine

Hochschule Heilbronn

Fred Härtelt

Winter Semester 2022/2023

16.01.2023

Fakultät: Mechanik und Elektrotechnik

Studiengang: Automotive Systems Engineering

Marc Grosse (210233), Moritz Höhnel (210258) und Mattis Ritter (210265)

# Inhaltsverzeichnis

[1. Einleitung 1](#_Toc124752825)

[2. Festlegung der Grenzen 2](#_Toc124752826)

[2.1 Verwendungsgrenzen 2](#_Toc124752827)

[2.2 Räumliche Grenzen 2](#_Toc124752828)

[2.3 Zeitliche Grenzen 3](#_Toc124752829)

[2.4 Weitere Grenzen 3](#_Toc124752830)

[3. Festlegung der Risikoprioritätszahl 4](#_Toc124752831)

[4. Fehler Möglichkeits- und Einfluss-Analyse 5](#_Toc124752832)

[4.1 Produkt-FMEA 5](#_Toc124752833)

[4.2 Prozess-FMEA 9](#_Toc124752834)

[4.3 Risikominderung 11](#_Toc124752835)

[5. Fehlerbaumanalyse 13](#_Toc124752836)

[5.1 Top Event: Stromschlag bei Berührung 14](#_Toc124752837)

[5.2 Top Event: Maschine nicht funktionsfähig 15](#_Toc124752838)

[6. Fazit 19](#_Toc124752839)

[Abbildungsverzeichnis 20](#_Toc124752840)

[Tabellenverzeichnis 20](#_Toc124752841)

[Quellenverzeichnis 20](#_Toc124752842)

# 1. Einleitung

A picture containing tool, miller

Description automatically generatedFür die Ausbildungswerkstatt eines Unternehmens der Metall- und Elektroindustrie soll eine neue Ständerbohrmaschine angeschafft werden. An dieser sollen die Auszubildenden zum ersten Mal selbständig an ihren Werkstücken aus Metall, Kunststoff oder auch Holz arbeiten. Da es hauptsächlich um die Vermittlung der Grundlagen wie das einfache Bohren, Senken und Schneiden von Gewinden geht und die Auszubildenden das Handwerk noch richtig erlernen sollen, wird bei der Maschine auf modernste Extras wie beispielsweise Laser gestützte Positionierung verzichtet. Man entscheidet sich daher für die Anschaffung einer etwas älteren Maschine.

Abbildung 1: Ständerbohrmaschine

Um die Sicherheit und Zuverlässigkeit der Ständerbohrmaschine zu gewährleisten, wird im Folgenden eine Produkt- und Prozess-Fehlermöglichkeits- und Einfluss-Analyse (FMEA) durchgeführt. Mit Hilfe dieser Methodik können bereits vor Beginn der Arbeiten potenzielle Fehler- und Sicherheitsrisiken der Maschine aufgedeckt und behoben werden.

Damit es möglich ist die Produkt-FMEA in aussagekräftiger Weise durchführen zu können werden zunächst die Grenzen der Maschine definiert. Anschließend wird die maximal vertretbare Risikoprioritätszahl (RPZ) festgelegt. Durch diese wird festgelegt wann es Handlungsbedarf zur Optimierung der Sicherheit und Zuverlässigkeit gibt.

Vor Inbetriebnahme wird die Prozess-FMEA durchgeführt, um auch auf mögliche Risiken im Arbeitsprozess reagieren zu können, um ein sichereres Arbeitsumfeld für die Auszubildenden zu schaffen und eine möglichst hohe Qualität der Erzeugnisse sicherzustellen.

Ist bei der FMEA eine höhere als die zulässige RPZ erreicht worden, so gilt es Maßnahmen festzulegen und zu implementieren, mit denen die RPZ mindestens auf den maximal zulässigen Wert gesenkt werden kann.   
Zusätzlich werden in manchen Fällen auch Maßnahmen zur Senkung der RPZ formuliert, wenn diese trotz nicht vorhandener Notwendigkeit, leicht umgesetzt werden können.

Abschließend wird noch eine Fehlerbaum-Analyse (FTA) des Top-Events, sowie des kritischsten Events der FMEA durchgeführt.

Die FTA ist eine auf boolescher Logik basierende Darstellung von Teilsystemausfällen, die zu einem Gesamtsystemausfall führen können. Sie hilft beim Auftreten von Fehlern die möglichen Ursachen schneller identifizieren zu können.

# 2. Festlegung der Grenzen

## 2.1 Verwendungsgrenzen

### 2.1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Zur Bestimmungsgemäßen Verwendung zählt das Bohren von (Sack-) Löchern in verschieden Materialen, das Schneiden von Innengewinden mit Maschinengewindebohrern, sowie das Herstellen von Kegel- und Flachsenkungen.

### 2.1.2 Vernünftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung

Der Bediener wählt die falsche Drehzahl beim Bohrvorgang oder nutzt einen zu großen Vorschub.

Die Ständerbohrmaschine wird ohne regelmäßige Inspektion und Wartung benutzt.

Das Werkstück wird nicht vorschriftsmäßig eingespannt.

Das Werkstück ist aus einem nicht zulässigen Material (siehe 2.4.3).

### 2.1.3 Einsatzbereich der Maschine

Die Ständerbohrmaschine wird hauptsächlich industriell benutzt. Darüber hinaus gibt es auch private Nutzer, die eine Ständerbohrmaschine in ihrer eigenen Werkstatt haben.

### 2.1.4 Nutzergruppen

Zu den Bedienpersonen der Ständerbohrmaschine zählen Auszubildende, Ausbilder und Fachkräfte. Diese Personengruppen sind angelernt oder erfahren. Aber auch unerfahrene Personen werden die Maschine bedienen.

Mit der Wartung und Reparatur der Ständerbohrmaschine wird nur ausgebildetes Fachpersonal beauftragt.

## 2.2 Räumliche Grenzen

### 2.2.1 Beschreibung der Maschine

Der Aufbau der Ständerbohrmaschine wird im Folgenden von unten nach oben beschrieben.

Die Fußplatte bildet die Basis der Ständerbohrmaschine und sorgt für einen stabilen Stand. Aus dieser geht die Säule hervor, an welcher der höhenverstellbare Bohrtisch montiert ist. Dieser kann mit einer Kurbel hoch und runter gefahren werden, sowie auf einer Höhe festgeklemmt werden. Im Bohrtisch sind Nuten eingefräst, damit ein Maschinenschraubstock oder anderes Klemmwerkzeug darauf befestigt werden können. Am Kopf der Säule befindet sich die Bohrvorrichtung. Diese besteht unter anderem aus dem elektrischen Antriebsmotor (Drehstrom asynchron Maschine) und dem Getriebe für die Drehzahl. Die Drehzahl kann mit einem Schalter am Bedienelement auf etwa bzw. voreingestellt und mit einem Hebel weiter herunter geregelt werden. Am Bedienelement befindet sich darüber hinaus der An/Aus-Schalter, ein Not-Aus-Schalter und man kann auch die Drehrichtung einstellen. Darüber hinaus gibt es noch ein Griffkreuz für den manuellen Spindelvorschub, mit welchem die Bohrspindel linear bewegt werden kann. Die Bohrtiefe kann mit einem mechanischen Anschlag begrenzt werden. In die Bohrspindel wird das Bohrfutter geklemmt, in welches dann das Werkzeug (der Bohrer) gespannt werden kann.

### 2.2.2 Bewegungsraum

Der Bohrtisch ist höhenverstellbar und schwenkbar, d.h. unterhalb und neben dem Bohrtisch muss ausreichend Platz frei gelassen werden.

### 2.2.3 Platzbedarf des Benutzers

Der Benutzer der Ständerbohrmaschine benötigt in etwa 1,5 Meter Platz vor der Bohrmaschine und einen Meter zu beiden Seiten. Zur Wartung der Ständerbohrmaschine sollte diese auch von hinten zugänglich sein.

### 2.2.4 Mensch-Maschine Schnittstellen

An der Bedieneinheit kann die grobe Drehzahl und die Drehrichtung gewählt werden. Die Feineinstellung der Drehzahl findet mit einem Hebel statt. Die aktuelle Drehzahl wird am Display in Umdrehungen pro Minute angezeigt.

### 2.2.5 Schnittstellen zu anderen Maschinen

Keine.

### 2.2.6 Schnittstellen zur Energieversorgung

Die Ständerbohrmaschine benötigt eine elektrische Energieversorgung. Dabei muss ein Drehstromanschluss vorhanden sein.

## 2.3 Zeitliche Grenzen

### 2.3.1 Vorgesehene Verwendungsdauer

Siehe Herstellerangaben.

### 2.3.2 Empfohlene Wartungsintervalle

Siehe Bedienungsanleitung.

## 2.4 Weitere Grenzen

### 2.4.1 Umwelt

Die Ständerbohrmaschine wird ausschließlich in geschlossenen Räumen, d.h. Werkstätten oder Maschinenhallen, verwendet. Die Maschine kann Sonneneinstrahlung durch Fensterscheiben ausgesetzt sein. Die Temperatur ist nach Arbeitsstättenverordnung auf minimal 12°C und maximal 35°C beschränkt. Je nach Betrieb kann die maximale Temperatur auch höher liegen. Für die private Benutzung ist die Temperatur nicht gesetzlich beschränkt. Allerdings ist zu erwarten, dass die maximale und minimale Temperatur kaum überschritten werden.

### 2.4.2 Erforderliche Sauberkeit

Vor und nach jeder Benutzung sollte ein hoher Grad an Sauberkeit, d.h. Spanfreiheit und Trockenheit, vorhanden sein, dabei ist vor allem der Bohrtisch und die Bohrspindel mit der Bohrfutteraufnahme von Relevanz. Während des Bohrvorgangs kann es zu starker Verschmutzung durch Späne und Kühlschmier-mittel kommen, welche erst beim Wechseln des Werkstücks oder Werkzeugs zu beseitigen ist.

### 2.4.3 Eigenschaft des zu bearbeitenden Materials

In der Ständerbohrmaschine können Metalle, Kunststoffe und organische Materialen bearbeitet werden. Die richtige Wahl des Bohrwerkzeugs, der Schnittgeschwindigkeit und des Vorschubs liegt dabei am Benutzer.

# 3. Festlegung der Risikoprioritätszahl

In dem folgenden Kapitel wird die Einordnung der Risikoprioritätszahl (RPZ) festgelegt. Dies erfolgt in tabellarischer Form. Die Risikoprioritätszahl ist ein Maß zum Bewerten des Risikos und besonders nützlich, um Aufgaben zu priorisieren. Sie ist Produkt aus Auftretenswahrscheinlichkeit, Bedeutung und Entdeckungswahrscheinlichkeit. Diese wurden nach folgender Tabelle der QZ-Online ermittelt:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Auftretenswahrscheinlichkeit [A]** | **Bedeutung**  **[B]** | **Entdeckungswahrscheinlichkeit [E]** |
| **1** unwahrscheinlich | **1** | **1** hoch |
| - es ist unwahrscheinlich, dass  ein Fehler auftritt  - geht gegen 0 | - es ist unwahrscheinlich, dass  der Fehler irgendeine  wahrnehmbare Auswirkung auf  das Verhalten des Produkts  oder Systems haben könnte  - der Kunde wird den Fehler  wahrscheinlich nicht bemerken | - funktioneller Fehler, der  nahezu sicher bei den nächsten  Arbeitsgängen bemerkt wird  - größer 99,99% |
| **2-3** sehr gering | **2-3** | **2-5** mittel |
| - die Konstruktion entspricht  generell früheren Entwürfen,  für die verhältnismäßig geringe  Fehlerzahlen gemeldet wurden  - ca. 1:20.000 – 1: 10.000 | - der Fehler ist unbedeutend und  der Kunde wird nur geringfügig  belästigt  - der Kunde wird wahrscheinlich  nur eine geringfügige  Beeinträchtigung des Systems  bemerken | - offensichtlicher Fehler, der z.B.  100% automatisch geprüft wird  und den Kunden  wahrscheinlich nicht erreichen  wird  - größer 99,7% |
| **4-6** gering | **4-6** | **6-8** gering |
| - die Konstruktion entspricht  generell früheren Entwürfen,  bei denen gelegentlich, aber  nicht im größeren Maße, Fehler  auftraten  - ca. 1:2.000 – 1: 200 | - mittelschwerer Fehler, der  Unzufriedenheit bei einigen  Kunden auslöst  - der Kunde wird die  Beeinträchtigung bemerken  und dadurch belästigt sein | - leicht zu erkennender Fehler,  der z.B. mit einer 100%  Funktionsprüfung kontrolliert  wird  - größer 98% |
| **7-8** mäßig | **7-8** | **9** sehr gering |
| - die Konstruktion entspricht  generell Entwürfen, die in der  Vergangenheit immer wieder  Schwierigkeiten verursachten  - ca. 1:100 – 1: 20 | - schwerer Fehler, der den  Kunden verärgert  - Sicherheitsaspekte oder  gesetzliche Überschreitungen  sind aber nicht betroffen | - nicht leicht zu erkennendes  Fehlermerkmal, das 100%  visuell oder manuell geprüft  wird  - mindestens 90% |
| **9-10** hoch | **9-10** | **9** unwahrscheinlich |
| - es ist nahezu sicher, dass Fehler  im größeren Umfang auftreten  werden  - ca. 1:10 – 1:2 | - äußerst schwerer Fehler, der  zum „Liegenbleiben“ führt oder  möglicherweise die Sicherheit  und/oder Einhaltung  gesetzlicher Vorschriften  beeinträchtigt | - verdeckter Fehler, der in der  Fertigung oder Montage nicht  erkannt wird, da das Merkmal  nicht geprüft wird bzw. werden  kann |

Tabelle 1: Auftretenswahrscheinlichkeit, Bedeutung und Entdeckungswahrscheinlichkeit

Daraus folgend liegt der Wertebereich zwischen 1 und 1000. Die Tabelle ordnet RPZ-Werten eine Fehlerrisikostufe zu und legt fest, ob und in welchem Maß Handlungsbedarf besteht. Wir haben uns für die folgende Tabelle entschieden:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RPZ | Fehlerrisiko | Handlungsbedarf | Maßnahmen |
| 100 ≤ RPZ ≤ 1.000 | hoch | dringender Handlungsbedarf | müssen formuliert und umgesetzt werden |
| 50 ≤ RPZ ≤ 100 | mittel | Handlungsbedarf | sollten formuliert und umgesetzt werden |
| 2 ≤ RPZ ≤ 50 | akzeptabel | kein zwingender Handlungsbedarf | können formuliert und umgesetzt werden |
| RPZ = 1 | keines | kein Handlungsbedarf | keine |

Tabelle 2: RPZ

Dies ist die Standardtabelle, wie sie im Organisationshandbuch des BMI zu finden ist. Es wurde entschieden keine Änderungen festzulegen. Die beschriebene Maschine ist eine handelsübliche Bohrmaschine. Außerdem ist dies eine allgemeine Einstufung einer Ständerbohrmaschine, es werden also keine Sonderfälle betrachtet. Dies ist kein besonders gefährliches Gerät, dennoch haben wir uns entschlossen die maximal zulässige RPZ nicht zu erhöhen, um die Auszubildenden zu schützen und eine möglichst lange Lebensdauer der Maschine zu gewährleisten. Darüber hinaus ist die Maschine in keinem kritischen Prozess involviert oder die „Engstelle“ eines Prozesses, weshalb wir die maximal zulässige RPZ auch nicht verringert haben.

Somit ist festgelegt, dass wir RPZ-Werte bis 50 als akzeptabel einordnen. Bei Werten, die darüber liegen besteht Handlungsbedarf. Maßnahmen sollten oder müssen formuliert und auch umgesetzt werden.

# 4. Fehler Möglichkeits- und Einfluss-Analyse

## 4.1 Produkt-FMEA

Bei dieser FMEA handelt es sich um eine System-FMEA Produkt. Es wird die Einzelanschaffung eines fertigen Produktes betrachtet.

Im Folgenden wird die Herleitung der FMEA beschrieben. Im Erstellungsprozess wurden zuerst alle Fehlerarten zusammengetragen und kategorisiert. Es gibt die Kategorien Elektronik und Mechanik. Die Kategorie Elektronik ist nochmals unterteilt in die Bedienelemente (Elektronik 1) und die restliche Elektronik (Elektronik 2).

Nachdem die Fehlerarten aufgeschrieben waren, wurde die Analyse dieser durchgeführt. Dabei wurden Fehlerauswirkungen, Fehlerursachen und Kontrollmaßnahmen dokumentiert. Darauffolgend wurden die normierten Wahrscheinlichkeiten des Auftretens und der Entdeckung analysiert. Bevor der RPZ-Wert berechnet werden konnte, musste die Bedeutung des Fehlers festgelegt werden.

Das entstehende Ergebnis zeigte, in welchen Punkten Maßnahmen erforderlich waren. Diese haben wir im Anschluss ergriffen. Auch bei Fehlerarten, welche im akzeptablen Bereich lagen, wurden teilweise Maßnahmen ergriffen. Wir haben dies gemacht, wenn es sich um einfache Maßnahmen handelte, welche das Risiko jedoch trotzdem sinnvoll minderten.

### 4.1.1 Elektronik



Tabelle 3: Elektronik (1)



Tabelle 4: Elektronik (2)

### 4.1.2 Mechanik



Tabelle 5: Mechanik

## 4.2 Prozess-FMEA

Diese FMEA beschreibt die System-FMEA Prozess. Dabei werden Risiken während des Betriebs analysiert. Auch hier wurden zuerst alle Fehlerarten zusammengetragen und dann kategorisiert. Es wurden der Prozess des Bohrens eines Durchgangsloch und Verletzungen bei der Bedienung betrachtet.

### 4.2.1 Bohren eines Durchgangslochs



Tabelle 6: Durchgangsloch bohren

### 4.2.2 Verletzungen bei Bedienung



Tabelle 7: Verletzung bei Bedienung

## 4.3 Risikominderung

Der Prozess der Einstufung für die FMEA Werte soll im Folgenden anhand der beiden kritischsten Ereignissen, also den Fehlern mit der höchsten RPZ, erläutert werden.

### 4.3.1 Körperschluss

Im folgenden Beispiel des Körperschlusses wird näher erklärt, wie wir die RPZ ermittelt und notwendige Maßnahmen zur Risikominderung durchgeführt haben. Der Körperschluss ist nach der ersten Berechnung der RPZ das kritischste Ereignis.

Auftretenswahrscheinlichkeit: Ein Körperschluss tritt auf, wenn eine blanke Leitung mit dem Gehäuse oder anderen leitfähigen Teilen in Kontakt gerät. Bei der Ständerbohrmaschine sind alle Leitungen fest verlegt und bewegen sich während des Betriebs nicht mit den beweglichen Teilen mit. Dennoch vibriert die Maschine im angeschalteten Zustand ständig und bei falscher Verwendung auch stärker. Diese Vibrationen können zur Beschädigung der Isolation oder dem Einklemmen einer Leitung führen. Aufgrund der trotzdem recht geringen gemeldeten Fehlerzahl ordnen wir den Wert 3 zu.

Bedeutung: Es handelt sich hierbei um einen äußerst schweren Fehler, da das Leben der an der Maschine arbeitenden Person gefährdet wird. Auch Ersthelfer werden hierdurch gefährdetet. Wir ordnen der Bedeutung deshalb eine 10 zu.

Entdeckungswahrscheinlichkeit: Die Prüfung der Maschine auf Körperschluss wird in der ersten Festlegung der Kontrollmaßnahme nur bei der Inbetriebnahme durchgeführt. Da dieser Fehler nicht mit bloßem Auge zu entdecken ist, ist es unwahrscheinlich den Fehler zu erkennen. Wir vergeben deshalb den Wert 10.

So kommt man auf eine RPZ von 300. Es müssen folglich Maßnahmen formuliert und umgesetzt werden.

Maßnahmen: Einbau eines RCDs, weil dieses bei Köperschluss die Versorgung in unter 0,4 Sekunden unterbricht und tödliche Folgen verhindert werden. Dadurch wird ein Körperschluss immer entdeckt, solange das RCD funktionsfähig ist und somit konnten wir diesen Wert auf 2 senken. Die zweite Maßnahme ist die regelmäßige Prüfung nach DIN VDE 0100, sodass eingeklemmte, blanke oder beschädigte Leitungen auffallen, bevor die Maschine bedient wird. Dadurch kann weithin auch die Auftretenswahrscheinlichkeit noch stärker gesenkt werden, sodass wir diesen Wert ebenfalls auf 2 verringern konnten.

Darauffolgend konnte eine neue Einstufung durchgeführt werden. Die Maßnahmen senkten die Wahrscheinlichkeiten genügend. Die neue RPZ beträgt 40. Somit ist man in dem akzeptablen Bereich und es müssen keine weiteren Maßnahmen getroffen werden.

### 4.3.2 Not-Aus Schalter schaltet nicht ab

Als zweites Beispiel betrachten wir denselben Vorgang für den Fall, dass der Not-Aus Schalter bei Betätigung die Ständerbohrmaschine nicht abschaltet.

Auftretenswahrscheinlichkeit: Der Not-Aus Schalter schaltet nicht ab, wenn er mechanisch blockiert ist oder die Kontakte des Öffners festgeschweißt sind. Diese Fehlerursachen sind jeweils nicht sehr wahrscheinlich, allerdings haben wir aus eigener Erfahrung schon einzelne defekte Not-Aus Schalter miterlebt, weshalb wir einen Wert von 3 vergeben.

Bedeutung: Auch bei diesem Fehler ist die körperliche Unversehrtheit des Bedieners in Gefahr. Schaltet die Maschine bei Betätigung des Not-Aus Schalters nicht ab, kann es zu schwerwiegenden Verletzungen kommen, wenn sich zum Beispiel Kleidungsstücke um die Spindel wickeln. Deshalb liegt für uns die Bedeutung bei 10.

Entdeckungswahrscheinlichkeit: Da bisher kein Zeitintervall für eine Funktionsprüfung festgelegt ist, wird der Fehler nur im Rahmen einer gezielten Prüfung entdeckt und damit entspricht dieser Wert der 6.

Die RPZ für diesen Fehler beträgt somit 180 und dadurch müssen Maßnahmen formuliert und umgesetzt werden.

Um die Auftretenswahrscheinlichkeit zu senken empfehlen wir den Einbau eines zweiten Not-Aus Schalters, welcher auch für den Bediener erreichbar sein sollte (z.B. Fußschalter). Durch die Redundanz kann die Wahrscheinlichkeit halbiert werden. Aufgerundet kommen wir somit auf den Wert 2. Um den Fehler öfter zu entdecken, empfehlen wir eine Funktionsprüfung vor jeder Benutzung der Ständerbohr-maschine. Dadurch kann gewährleistet werden, dass ein möglicher Defekt entdeckt wird bevor der Schalter benötigt wird. Ein Ausfall des Not-Aus Schalters während des Betriebs kann aber nicht ausgeschlossen werden. Damit senken wir diesen Wert auch auf 2.

Werden beide Maßnahmen auch so umgesetzt kann die RPZ auf 40 gesenkt werden und es bedarf somit keiner weiteren Maßnahmen.

# 5. Fehlerbaumanalyse

Im Folgenden wird eine Fehlerbaum-Analyse (engl. Fault-Tree-Analysis, kurz FTA) für die zwei Events „Stromschlag bei Berührung“ und „Maschine nicht funktionsfähig“ durchgeführt.

Das Top-Event „Stromschlag bei Berührung“ ist das Event mit der höchsten RPZ, weshalb hierfür eine separate FTA durchgeführt wird.

Für das Event „Maschine nicht funktionsfähig“ wird ebenfalls eine FTA durchgeführt, da hierbei die eigentliche Funktion der Maschine betroffen ist. Aus Gründen der Übersichtlichkeit wird diese FTA in mehrere Fehlerbäume untergliedert und bis zu den Basis-Events aufgeschlüsselt.

Mithilfe dieser FTA ist es später möglich beim Ausfall des Systems die Ursache auf Untersysteme oder einzelne Komponenten zurückzuführen, wodurch der Fehler möglichst effizient behoben werden kann.

## 5.1 Top Event: Stromschlag bei Berührung




Abbildung 2: Top Event: Stromschlag bei Berührung

## Diagram Description automatically generated5.2 Top Event: Maschine nicht funktionsfähig

Abbildung 3: Top Event: Maschine nicht funktionsfähig

### Diagram Description automatically generated5.2.1 Event: Leistungselektronik defekt

Abbildung 4: Event: Leistungselektronik defekt

### Diagram Description automatically generated5.2.2 Event: Steuerelektronik defekt

Abbildung 5: Event: Steuerelektronik defekt

### Diagram Description automatically generated5.2.3 Event: Mechanik nicht funktionsfähig

Abbildung 6: Event: Mechanik nicht funktionsfähig

# 6. Fazit

Nach Durchführung der FMEA gab es zunächst einige Fehler deren RPZ über der zuvor vereinbarten Grenze von 50 lag. Durch das Implementieren von geeigneten Schutzmaßnahmen wie beispielsweise das Verbauen eines RCDs oder eines Motorschutzschalters konnten jedoch für alle Fehler die RPZs auf einen Wert von unter 50 gebracht werden.

Sollte es doch zum Ausfall der Maschine kommen, so kann mit Hilfe der erstellten FTA das Fehlerbild analysiert werden und die Fehlerursache möglichst effizient abgestellt werden.   
Die Sicherheit und Zuverlässigkeit der Ständerbohrmaschine ist somit im geforderten Maße erreichbar und kann nach Umsetzung der Maßnahmen in der Ausbildungswerkstatt verwendet werden.

# Abbildungsverzeichnis

[Abbildung 1: Ständerbohrmaschine 1](file:///C:\Users\matti\Documents\labor_mod_sim\Sicherheit\Belegarbeit.docx#_Toc123746757)

- [SB 320 SH-1\_16.03.2011.indd (wald-garten-maschinen.de)](http://www.wald-garten-maschinen.de/images/SB320SH-1.pdf)

[Abbildung 2: Top Event: Stromschlag bei Berührung 13](file:///C:\Users\matti\Documents\labor_mod_sim\Sicherheit\Belegarbeit.docx#_Toc123746758)

[Abbildung 3: Top Event: Maschine nicht funktionsfähig 14](file:///C:\Users\matti\Documents\labor_mod_sim\Sicherheit\Belegarbeit.docx#_Toc123746759)

[Abbildung 4: Event: Leistungselektronik defekt 15](file:///C:\Users\matti\Documents\labor_mod_sim\Sicherheit\Belegarbeit.docx#_Toc123746760)

[Abbildung 5: Event: Steuerelektronik defekt 16](file:///C:\Users\matti\Documents\labor_mod_sim\Sicherheit\Belegarbeit.docx#_Toc123746761)

[Abbildung 6: Event: Mechanik nicht funktionsfähig 17](file:///C:\Users\matti\Documents\labor_mod_sim\Sicherheit\Belegarbeit.docx#_Toc123746762)

- alle selbst erstellt mit Visual Paradigm

# Tabellenverzeichnis

[Tabelle 1: Auftretenswahrscheinlichkeit, Bedeutung und Entdeckungswahrscheinlichkeit 4](#_Toc123746734)

- selbst erstell nach qz-online.de

[Tabelle 2: RPZ 5](#_Toc123746735)

- selbst erstellt nach orgahandbuch.de

[Tabelle 3: Elektronik (1) 6](#_Toc123746736)

[Tabelle 4: Elektronik (2) 7](#_Toc123746737)

[Tabelle 5: Mechanik 8](#_Toc123746738)

[Tabelle 6: Durchgangsloch bohren 9](#_Toc123746739)

[Tabelle 7: Verletzung bei Bedienung 10](#_Toc123746740)

- alle selbst erstellt

# Quellenverzeichnis

**Arbeitsrechte.de**: Arbeitsstättenverordnung: Temperatur in Arbeitsräumen, https://www.arbeitsrechte.de/arbeitsstaettenverordnung-temperatur/ [zuletzt aufgerufen: 02.01.2023]

**QZ-Online.de**: Fehlermöglichkeits- und -Einflussanalyse (FMEA) nach QS-9000 https://www.qz-online.de/a/grundlagenartikel/fehlermoeglichkeits-und-einflussanalyse--316815 [zuletzt aufgerufen: 03.01.2023]

**BMI:** Organisationshandbuch, https://www.orghandbuch.de/OHB/DE/Organisationshandbuch/6\_MethodenTechniken/63\_Analysetechniken/633\_FehlermoeglichkeitUndEinflussanalyse/fehlermoeglichkeitundeinflussanalyse\_inhalt.html [zuletzt aufgerufen: 03.01.2023]